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1. [bookmark: _Toc93999095]ВВЕДЕНИЕ
1.1. Акционерное общество "ЭквитиПлюс" (АО "ЭквитиПлюс") является потребителем услуг подрядных организаций. В связи с этим уровень безопасности объектов и уровень защищенности персонала АО "ЭквитиПлюс" зависит от квалификации персонала подрядных организаций, совершенства проектных решений, исправности применяемых или предоставляемых подрядными организациями материалов, инструментов, оборудования, транспорта. 
1.2. Для достижения целей, определенных Политиками Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) важно совместное и однонаправленное с Подрядчиком решение вопросов в области ПБ, ОТ и ООС. 
1.3. Настоящий Регламент управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – РЕГЛАМЕНТ) разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными локальными нормативными документами Общества в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также с учетом требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ от 21.07.1997 г., Федерального закона "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.1994 г., Федерального закона "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., Федерального закона "Трудовой кодекс Российской Федерации" № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (далее - Трудовой кодекс), "Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 73 от 24.10.2002 г.
2. [bookmark: _Toc93999096]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. 
2. 
2.1. Целью настоящего РЕГЛАМЕНТА является установление единого подхода к взаимоотношениям с организациями, привлекаемыми к выполнению работ и оказанию услуг на объектах АО "ЭквитиПлюс", и определение обязательных условий к подрядным организациям в части соблюдения ими требований в области экологической, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда, предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ и оказанию услуг на объектах Общества.
2.2. Основными задачами данного РЕГЛАМЕНТА являются:
· определение ответственности участников процесса выполнения работ и оказания услуг на объектах АО "ЭквитиПлюс" в части соблюдения требований в области экологической, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.
· определение порядка взаимодействия персонала Заказчика и Подрядчика при выполнении работ и оказания услуг на объектах АО "ЭквитиПлюс".
· определение основных требований, включаемых в договор на выполнение работ и оказание услуг на объектах АО "ЭквитиПлюс" в части соблюдения требований в области.
3. [bookmark: _Toc93999097]ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3. 
3.1. Положения настоящего РЕГЛАМЕНТА обязательны для всех работников Общества и распространяются на все структурные и обособленные подразделения, входящие в состав                АО "ЭквитиПлюс" и осуществляющие реализацию проектов по строительству, ремонту, расширению, модернизации объектов и привлекающие подрядные организации для выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с договором подряда (договором возмездного оказания услуг). В договоре с подрядной организацией указывается обязательное условие о соблюдении требований настоящего РЕГЛАМЕНТА.
3.2. Привлекая подрядные организации для выполнения работ и оказания услуг на объектах Общества необходимо обеспечить выполнение мероприятий по охране труда.
3.3. Эти мероприятия должны:
· включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;
· устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями управления Общества и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечивать условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;
· включать мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими работ на объектах Общества;
· обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работников, а также их инструктаж с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ на объектах Общества;
· методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности подрядчика на объектах Общества;
· обеспечивать выполнение подрядчиком требуемых процедур и мероприятий по охране труда на объектах Общества.
· согласование с подрядчиком перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на объектах АО "ЭквитиПлюс".
4. [bookmark: _Toc93999098]ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. РЕГЛАМЕНТ вводится в действие Приказом АО "ЭквитиПлюс".
4.2. Настоящий РЕГЛАМЕНТ является локальным нормативным документом постоянного действия.
4.3. РЕГЛАМЕНТ признается утратившим силу на основании Приказа АО "ЭквитиПлюс".
4.4. Изменения в РЕГЛАМЕНТ вносятся Приказом АО "ЭквитиПлюс".
4.5. Инициаторами внесения изменений в РЕГЛАМЕНТ являются специалисты отдела (службы) промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (Отдел ПБ, ОТ и ООС) и иные структурные подразделения АО "ЭквитиПлюс" по согласованию с отделом ПБ, ОТ и ООС Общества.
4.6. Изменения в РЕГЛАМЕНТ вносятся в случаях изменения: 
· законодательства РФ в области экологической, промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;
· организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.
Контроль за исполнением требований настоящего РЕГЛАМЕНТА возлагается на начальников отделов и служб, руководителей обособленных подразделений Общества при взаимодействии их с подрядными организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги на объектах АО "ЭквитиПлюс".
4.7. Контроль за поддержанием РЕГЛАМЕНТА в актуальном состоянии возлагается на Отдел ПБ, ОТ и ООС АО "ЭквитиПлюс".
5. [bookmark: _Toc93999099]ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
	№ п/п
	Термин/сокращение
	Определение термина / расшифровка сокращения

	1. 
	Администратор отбора
	Подразделение, ответственное за проведение отбора

	2. 
	Безопасность
	Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба

	3. 
	Безопасные условия труда
	Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или уровни их воздействия не превышают установленных нормативов

	4. 
	Возгорание
	Неконтролируемое горение без причинения материального ущерба и/или вреда жизни и здоровью людей

	5. 
	Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
	Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб

	6. 
	Инцидент
	Отказ или повреждение технических устройств или оборудования, в том числе отклонение от технологического режима

	7. 
	Тендерный отбор
	Отбор, который проводится по заранее объявленным в тендерной документации условиям, которые предполагают привлечение к определенному сроку на принципах состязания предложений от нескольких участников конкурса с целью обеспечения наиболее выгодных условий сделки

	8. 
	Куратор контракта
	Сотрудник Администратора отбора, ответственный за проведение отбора поставщиков (подрядчиков)

	9. 
	Несчастный случай на производстве
	Любое происшествие на производстве с работниками или другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работ по заданию организации или индивидуального предпринимателя, результатом которого явилась смерть или утрата трудоспособности, а также необходимость перевода на другую работу

	10. 
	Общество
	АО "ЭквитиПлюс"

	11. 
	Объект
	Территории строительной площадки, переданные под управление Общества иными юридическими лицами на условиях договора, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения

	12. 
	Опасная ситуация 
	Произошедшее событие, которое могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии и/или пожару, но этого не случилось благодаря удачному стечению обстоятельств

	13. 
	Опасность
	Ситуация, которая потенциально может привести к нанесению вреда здоровью человека (травма или заболевание), к нанесению материального ущерба предприятию (авария, пожар, дорожно-транспортное происшествие или авария на железнодорожном транспорте) или к комбинации этих последствий 

	14. 
	Охрана здоровья 
	Система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи;

	15. 
	Охрана труда
	Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия

	16. 
	ООС
	Охрана окружающей среды

	17. 
	ОРИД
	Оборудование, работающее под избыточным давлением

	18. 
	ОТ
	Охрана труда

	19. 
	Пожар
	Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб предприятию и/или вред жизни и здоровью людей

	20. 
	Подрядная организация (подрядчик)
	Юридическое лицо, организация, привлекаемая Обществом для выполнения работ (строительных, строительно-монтажных, монтажных и пр.) и/или оказания услуг на объектах и территории деятельности Общества в соответствии с заключенным договором.

	21. 
	Посетитель
	Любое лицо, не являющееся работником Общества или подрядной организации, и в установленном порядке допущенное на территорию объекта

	22. 
	Предупреждение чрезвычайных происшествий
	Мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных происшествий, в том числе, на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения

	23. 
	Проект
	Ограниченное временными рамками мероприятие, направленное на получение уникального продукта, услуги или результата. Проект характеризуется наличием определенных целей в области содержания, сроков, бюджета, качества, а также достижения удовлетворенности Заказчика

	24. 
	Происшествие
	Любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Обществу или любому подобному событию

	25. 
	Профессиональное заболевание
	Острые и хронические заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц (далее именуются - работники) обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя

	26. 
	Профессиональный риск
	Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и/или опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами.

	27. 
	ПБ
	Промышленная безопасность

	28. 
	ППБ
	Пожарная безопасность

	29. 
	ПБОТ
	Промышленная безопасность и охрана труда

	30. 
	ПБ, ОТ и ООС
	Промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды

	31. 
	[bookmark: _Hlk93684457]ПБОТОС
	Промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

	32. 
	ПС
	Подъемные сооружения

	33. 
	Работа
	Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и/или физических лиц 
К работам можно отнести ПИР, СМР.

	34. 
	Работник подрядной организации
	Любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) организации, осуществляющей работу (строительство, монтаж, ремонт и пр.) по договору подряда с предприятием

	35. 
	Расследование происшествий
	Совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и/или корректирующих мер по устранению последствий происшествия и/или предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

	36. 
	Руководитель Общества
	Генеральный директор, заместитель генерального директора либо должностное лицо, имеющее соответствующую доверенность

	37. 
	Руководитель Подрядной организации
	Должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор, заместитель директора, технический руководитель и т.д.)

	38. 
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	39. 
	ОПБ, ОТ и ООС
	Отдел промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды 

	40. 
	Субподрядная организация (субподрядчик) 
	Организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Общества

	41. 
	Требования пожарной безопасности
	Специальные условия, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством, нормативными документами или уполномоченным государственным органом

	42. 
	Чрезвычайное происшествие на производстве
	Несчастный случай на производстве (микротравма), авария (инцидент), пожар (возгорание), дорожно-транспортное происшествие, авария на железнодорожном транспорте или их сочетание, а также профессиональное заболевание



6. [bookmark: _Toc93999100]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Основными целями управления подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности при выполнении ими работ и оказания услуг на объектах Общества являются:
· обеспечение охраны здоровья и безопасности всех работников Общества, персонала подрядных (субподрядных) организаций, посетителей и местного населения при исполнении обязательств по заключенному договору подряда (оказанию услуг);
· недопущение случаев производственного травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также применение безопасных производственных процессов.
· обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний, а также на поддержание безопасных условий труда на объектах.
6.2. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на действующих объектах Общества.
6.3. Управление подрядными организациями в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности включает в себя:
· проведение на этапе конкурсного отбора оценки подрядных организаций с целью определения их способности соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
· определение порядка принятия решения о допуске подрядной организации к выполнению работ; 
· контроль соблюдения подрядной организацией требований ПБОТОС, а также предусмотренных законодательством мероприятий и средств, предотвращающих распространение инфекций/пандемии (например, COVID-19);
· фиксирование всех выявленных нарушений требований ПБОТОС;
· контроль устранения выявленных нарушений требований ПБОТОС;
При выборе подрядчика на конкурсной основе приоритет отдается тем подрядным организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в части соблюдения норм и правил ПБОТОС.
6.4. Работники подрядных (субподрядных) организаций, допустившие нарушения трудового законодательства РФ, не соблюдающие требования нормативно-правовых актов по охране труда и промышленной безопасности, не выполняющие должностные обязанности по обеспечению безопасных условий труда, а также предписаний контролирующих органов, приказов и распоряжений руководства Общества несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
6.5. Подрядчик обязан, в соответствии с условиями заключенного договора, выполнять порученную работу в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС, действующими в Российской Федерации. 
6.6. По требованию Общества Подрядчик обязан подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
6.7. По требованию Общества Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТСО, которые не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации, локальным актам Общества в области ПБОТОС, доведенным до Подрядчика в соответствии с заключенным договором. 
6.8. Общество оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.
6.9. Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Общества, так и специалистами сторонних организаций, работающих по договору Обществом. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок могут являться государственные требования по ПБОТОС, и локальные нормативные документы Общества. Подрядчик должен оказывать всестороннее содействие в проведении таких проверок.
























7. [bookmark: _Toc93999101]ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС
Схематичное представление процесса управления подрядными организациями в области ПБОТОС представлена на рисунке 1.Рисунок 1. Порядок управления подрядными организациями в области ПБОТОС.

8. [bookmark: _Toc93999102]ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. По итогам отбора подрядных организаций Директор департамента строительства организует заключение договора с выбранной подрядной организацией.
8.2. При заключении договора Общество устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией, и должны содержать в себе конкретные требования в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ и оказании услуг на объектах Общества.
8.3. До заключения договора Подрядчик обязан согласовать с Отделом ПБ, ОТ и ООС перечень рисков, экологических аспектов и перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников, и их снижению до приемлемого уровня, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества.
8.4. Проекты договоров в обязательном порядке подлежат согласованию с Отделом (службой) промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
8.5. При подготовке договора Начальник договорного отдела должен проконтролировать наличие в договоре обязательного раздела, указывающего на условия и ответственность подрядной организации за выполнение требований ПБОТОС (как при производстве работ, так и при нахождении на территории строительной площадки).
8.6. Контроль внесения в договор условий и ответственности подрядной организации за выполнение требований ПБОТОС осуществляется Директором департамента строительства.
9. [bookmark: _Toc93999103]ВНЕСЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА В РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
9. 
После заключения договора с подрядной организацией, информация о ней заносится в «Реестр подрядных организаций, задействованных на объектах АО «ЭквитиПлюс», который составляется Отделом ПБ, ОТ и ООС в целях координации работ в области ПБОТОС, предупреждения и ликвидации возможных внештатных ситуаций при выполнении работ подрядными организациями, своевременного оповещения руководителей этих организаций.
10. [bookmark: _Toc93999104]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
10. 
10.1. Допуск подрядных организаций к выполнению работ (оказанию услуг) на объектах Общества производится при условии выполнения ими обязательных и необходимых требований в области ПБОТОС, определяемых законодательством Российской Федерации, настоящим РЕГЛАМЕНТОМ и локальными актами Общества в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
10.2. До начала работ Подрядчик представляет в Отдел ПБ, ОТ и ООС Общества список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
10.3. Допуск персонала подрядной организации к выполнению работ на действующих объектах, строительных и монтажных площадках структурных и обособленных подразделений Общества осуществляется после проведения этому персоналу вводного инструктажа и проверки наличия у персонала соответствующих удостоверений и допусков. 
10.3.1. Вводный инструктаж проходят все работники подрядных и субподрядных организаций, включая руководителей.
10.3.2. Вводный инструктаж проводиться с целью ознакомления их с:
· политикой Общества в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, ее основными направлениями и разделами;
· общими правилами и нормами безопасности;
· правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
· правилами поведения на территории объектов Общества;
· характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов, которые могут присутствовать в производственных процессах;
· значимыми экологическими аспектами Общества;
· состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости на объектах Общества.
10.3.3. Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится в соответствии с корпоративными требованиями проведения инструктажей по охране труда по программе, разработанной Отделом ПБ, ОТ и ООС и утвержденной в соответствии с законодательством в области охраны труда, а также соответствующих отметок в журнале регистрации инструктажа.
10.4. Персонал подрядчика, прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа работы, обязан пройти первичный инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников подрядчика с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ, требованиями пожарной безопасности, способами и средствами предотвращения пожаров, взрывов, действиями персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды, правилами пользования средствами индивидуальной защиты на данном рабочем месте.
10.4.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ от организации-подрядчика, привлекаемой к выполнению работ (оказанию услуг) на объектах Общества.
10.5. Подрядчик составляет и согласовывает с отделом ПБ, ОТ и ООС Общества перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности в условиях действия опасных производственных факторов.
10.6. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодический медицинский осмотр работников с учетом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ.
10.7. Персонал подрядных организаций, не прошедший обязательные медицинские осмотры проводимые с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы, к выполнению работ на объектах Общества и не допускается.
11. [bookmark: _Toc93999105]КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ПБОТОС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
11.1. Подрядная организация, выполняющая работы на объектах Общества, в соответствии с заключенным договором обязана соблюдать требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, предъявляемые к ней Обществом в соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями. При этом отдел ПБ, ОТ и ООС инспектирует подрядчика, осуществляя контроль по следующим позициям:
· Строительная (монтажная) площадка и оборудование
· Работы с повышенной опасностью
· Складские, офисные и бытовые помещения строительной площадки
· Зоны выгрузки, укладки и хранения материалов и оборудования
· Пожарная безопасность
· Транспортные средства
· ПС и механизмы, тепловые, воздушные, водопроводные, канализационные и прочие сети
· Электроснабжение
· Управление на строительной площадке
11.2. Должностные лица Общества, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью подрядчиков по своему направлению производственной деятельности, имеют право:
· проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах работ подрядной организации;
· беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
· запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
· запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
· запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
· требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
· выдавать для исполнения предписания;
· запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;
· координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их последствий.
12. [bookmark: _Toc93999106]ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
12. 
12.1. Обнаруженные нарушения фиксируются Отделом ПБ, ОТ и ООС в Акте о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда» (далее- Акт-предписание). Сотрудники отдела регистрируют Акт-предписание в Журнале учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда (далее – Журнал учёта актов). 
12.2. Акт-предписание распечатывается в двух экземплярах, которые подписывают сотрудники зафиксировавшие нарушения требований ПБОТОС. Затем в течение не позднее одной рабочей смены после оформления, один экземпляр акта (с отметкой о получении проставляемой представителем подрядной организации) передается представителю Подрядной (Субподрядной) организации. Второй экземпляр Акта-предписания хранится в Отделе ПБ, ОТ и ООС. 
Акт-предписание может быть направлен Подрядчику (Субподрядчику) в электронном виде на e-mail, указанный в Договоре. Датой выдачи Акта-предписания принимается дата составления Акта-предписания, указанную в этом Акте.
12.3. В случае обнаружения нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований ПБОТОС, работники Общества должны сообщить о факте нарушения (несоответствия) Руководителю Общества и/или в Отдел ПБ, ОТ и ООС Общества.
12.4. В случаях невыполнения Подрядчиками (Субподрядчиками) мероприятий по устранению выявленных нарушений (указываются в Акте-предписании), которые могут привести или привели к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии и другим чрезвычайным происшествиям, Отдел ПБ, ОТ и ООС приостанавливает производство работ до их устранения.
12.5. Приостановка работ также может быть произведена в случаях выявления нарушений, предусмотренных "Примерным перечнем нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации" (Приложение № 1 к настоящему РЕГЛАМЕНТУ).
12.6. Игнорирование подрядными (субподрядными) предприятиями вышеуказанных требований является условием пересмотра договорных отношений с подрядной организацией
12.7. У работников Подрядной (Субподрядной) организации, трижды нарушивших требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности или замеченных в однократном грубом нарушении указанных требований, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников Общества, Подрядных (Субподрядных) организаций, посетителей или приведшем к возникновению чрезвычайного происшествия, изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на этом объекте, не допускается.
12.8. Общество оставляет за собой право на основании результатов проверок выставить штрафные санкции в соответствии с условиями договора подряда.
12.9. В случае несогласия Подрядчика (Субподрядчика) с нарушениями, указанными в Акте о нарушении требований ПБОТОС, Отдел ПБ, ОТ и ООС Общества привлекает двух свидетелей для фиксации нарушения, после чего Акт-предписание направляется с сопроводительным письмом на Руководителя подрядной (субподрядной) организации либо в электронном виде на e-mail, указанный в Договоре.
12.10. Соблюдение настоящего РЕГЛАМЕНТА в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
13. [bookmark: _Toc93999107]КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. Отдел ПБ, ОТ и ООС Общества контролирует Подрядчика (Субподрядчика) на предмет устранения нарушений, в соответствии с перечнем мероприятий, указанных в Акте-предписании.
13.2. По факту устранения Подрядчиком (Субподрядчиком) выявленного нарушения Отдел ПБ, ОТ и ООС делает соответствующую отметку в Акте-предписании (на экземпляре Подрядчика). Корешок Акта с отметкой о выполнении отрезается и прикладывается ко второму экземпляру Акта, хранящемуся в Отделе ПБ, ОТ и ООС. 
14. [bookmark: _Toc93999108]РЕШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
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14.1. Грубые, систематические нарушения Подрядной (Субподрядной) организацией требований ПБОТОС, которые могли повлечь или повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, пожары ставили под угрозу безопасность сотрудников, могли привести или привели к порче оборудования, служат основанием для расторжения договорных отношений с подрядной организацией.
14.2. Решение о расторжении или пересмотре условий договора с подрядной организацией принимается Руководителем Общества в случаях, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. Подготовка документов о расторжении договора осуществляется производственно-техническим отделом совместно с тендерно-договорным отделом.
15. [bookmark: _Toc93999109]ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС
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15.1. По завершении подрядной организацией работ, в порядке, оговоренном условиями договора, Отдел ПБ, ОТ и ООС предоставляет Руководителю Общества в виде докладной сводную информацию по всем фактам выявленных нарушений требований ПБОТОС. 
15.2. Исходя из представленных материалов, Руководитель Общества принимает решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с данной подрядной организацией в рамках привлечения ее к последующим работам.
16. [bookmark: _Toc93999110]ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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16.1. [bookmark: _Toc93999127]ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
16.1.1. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, страховочными системами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие противопожарный инструктаж.
16.1.2. Производственный персонал подрядчика должен иметь при себе квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы для работы на опасных производственных объектах, а также документы, подтверждающие прохождение обучения, и удостоверения об аттестации в области обеспечения экологической безопасности.
16.1.3. Для работников подрядчика, допускаемых на объекты Общества для производства различных видов работ, Общество проводит вводный инструктаж. 
16.1.4. Персонал подрядчика, прошедший обязательный вводный инструктаж, проходит первичный инструктаж на рабочем месте в своей организации. 
16.1.5. При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций должны получить сведения о:
· технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, об опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе;
· опасных зонах энергоустановок, машин, механизмов, приборов, средствах безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма;
· безопасной организации и содержании рабочего места;
· порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты);
· средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования ими;
· схеме безопасного передвижения работающих на территории объекта (участка);
· применяемых транспортных и грузоподъемных средствах и механизмах, о требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов;
· характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;
· требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, взрывов;
· действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе повлекших загрязнение окружающей среды;
· местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;
· безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;
· методах оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
· значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью персонала, и требованиях по охране окружающей среды;
· требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории организации.
16.1.6. Производственный персонал подрядчика должен владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
16.2. [bookmark: _Toc93999128]ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА
16.1.7. При допуске персонала на объекты Общества для проведения работ (оказания услуг) подрядчик обязан:
· провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
· обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;
· не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.
16.1.8. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных объектах организации-заказчика обязан:
· использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в подрядной организации;
· не применять СИЗ с истекшим сроком проверки и/или состояние которых не соответствует выполняемым функциям.
16.1.9. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов. 
16.1.10. В случае необеспеченности или неприменения работниками подрядчика необходимых СИЗ, работники Отдела ПБ, ОТ и ООС, имеют право приостанавливать работу подрядных организаций на объектах организации-заказчика с выдачей соответствующих предписаний.
16.3. [bookmark: _Toc93999129]ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
16.1.11. Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ на объектах Общества, обязан соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего распорядка.
16.1.12. Работники подрядных организаций при производстве работ на объектах Общества обязаны:
· соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и нормами;
· использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;
· своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
· улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
· принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
· содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Общества;
· эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Обществом в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.
16.1.13. Работникам подрядной организации запрещается:
· выполнять работы, не предусмотренные заданием;
· приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;
· использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;
· приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;
· проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
· приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на объектах Общества, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;
· курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
· уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Обществу;
· скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации организации-заказчика информацию о получении производственной травмы;
· приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
· приходить на объекты Общества или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.
17. [bookmark: _Toc93999130]ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
17.1. При осуществлении деятельности подрядная организация вне зависимости от форм собственности обязана:
1. На время выполнения работ на объектах Общества соблюдать требования следующих локальных нормативных актов:
· Положение Общества о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории строительства;
· Настоящий РЕГЛАМЕНТ.
2. Проводить все работы в полном соответствии с Федеральными Законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "О противопожарном режиме", Трудовым Кодексом РФ, правилами, инструкциями и другими нормативными документами, содержащими в себе требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, а также настоящим РЕГЛАМЕНТОМ.
3. Осуществлять свою деятельность на объектах только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами, а также разрешительных документов, предусмотренных локальными нормативными документами Общества.
4. Создавать на рабочих местах безопасные условия труда. 
5. Предоставить Обществу перед началом производства работ копии (оригиналы) приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном или работоспособном состоянии, за безопасную их эксплуатацию и других документов, регламентированных нормами и правилами ПБОТОС.
6. Ознакомить под подпись своих работников, а также работников Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора, с требованиями настоящего РЕГЛАМЕНТА, локальными нормативными документами Общества в области ПБОТОС.
7. Заблаговременно оповестить Общество о начале производства работ, оформить организационно-технологическую и разрешительную документацию, согласовать с Обществом схемы мест складирования материалов, мест производства работ, мест установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд, согласно требованиям локальных нормативных документов Общества и нормативных актов Российской Федерации.
8. При численности персонала более 50 человек, обеспечить постоянное нахождение на объекте специалиста по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Допускается возложение исполнения указанных обязанностей на ИТР, постоянно находящихся на объекте, с закреплением этих функций приказом по организации при численности работников на объекте менее 50 человек.
9. Оперативно сообщить сотрудникам Общества любым доступным способом обо всех происшествиях и ЧС на объекте, продублировав затем данное сообщение в течение 2х часов в письменной форме. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться, как серьёзное нарушение или невыполнение условий договора и является основанием для предъявления Обществом штрафных санкций.
10. Обеспечить участки производства и рабочие места необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения и другими техническими средствами для обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями выполнения работ.
11. Разработать и обеспечить соблюдение локальных нормативных документов по организации и осуществлению производственного контроля за состоянием охраны труда и/или промышленной безопасности.
12. Обеспечить на время выполнения работ на объектах Общества производственный контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, в соответствии с:
· Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г.;
· Трудовым Кодексом Российской Федерации;
· Постановлением Правительства Российской Федерации № 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" от 10.03.1999 г.;
· Положением о системе управления охраной труда.
13. Обеспечить весь персонал своей организации (а также субподрядной) средствами индивидуальной защиты имеющими логотип организации, в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, Подрядчик обязан обеспечить соответствие спецодежды климатической зоне, наличие документов, подтверждающих ее соответствие (сертификаты) как в своей организации, так и в Субподрядных организациях,  нанятых Подрядчиком для выполнения договора.  Находиться в личной одежде (джинсы, кроссовки, куртки, футболки и т.п.) на производственных и строящихся объектах категорически запрещено.
Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ. Обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика (а также персоналом Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора) требований по применению СИЗ, и обеспечение персонала СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
При перемещении по территории производственных и строящихся объектов обязательно применение защитных касок и сигнальных жилетов, а также защитных очков при нахождении вблизи работ, при которых возможно травмирование глаз. В случае необходимости применения специальных средств защиты (маска сварщика) применение производить непосредственно на местах производства работ. При производстве работ на высоте обеспечить наличие и применение сертифицированных страховочных систем, систем спасения и эвакуации.
14. Обеспечить соблюдение установленной трудовой и производственной дисциплины своими работниками, а также работниками Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора.
15. Оказывать всестороннее содействие при осуществлении проверок состояния промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда со стороны Общества и надзорных, курирующих органов. 
16. Обеспечить содержание в чистоте, исправном, безопасном состоянии сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и др.), оборудования, механизмов и инструмента, используемых работниками, а также уборку рабочих мест и прилегающих территорий по окончании рабочих смен.
17. В случаях, если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Общества, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере появления стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. 
18. Монтажные, строительные работы, работы повышенной опасности, огневые, газоопасные и иные работы проводить в соответствии с утверждёнными нарядами-допусками и организационно-технологической документацией. При проведении совмещенных работ Подрядчик обеспечивает разработку план-графика, наряда-допуска совмещенных работ для других подрядчиков с разработкой мероприятий по защите работников. План – графики совмещенных работ согласовываются с представителями Общества по направлению деятельности.
При производстве работ повышенной опасности Подрядчик оформляет наряд-допуск в 2-х экземплярах, один из которых передает Обществу.
При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных на эти виды работ инструкций.
19. В случае происшествия или ЧС Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Общества, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Общества по расследованию происшествий (в случае организации расследования Обществом). Аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, а также персоналом Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора, оборудованием, имуществом подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
20. Направляя на производственные объекты работников, прошедших медицинский осмотр (предварительный при устройстве на работу и периодический – в процессе работы), годных по состоянию здоровья, не имеющих медицинских противопоказаний, подрядчик (субподрядчик), по требованию Общества, обязан представить соответствующие справки.
21. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте при выполнении работ, немедленно принять меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Общество (Отдел ПБ, ОТ и ООС, Руководителя Общества, представителя Общества курирующего работы на объекте), принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации.
22. Подрядчик обязан приостанавливать работы, ведущиеся с нарушениями требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, которые могут привести к возникновению несчастного случая, пожара или аварии, самостоятельно и по письменному указанию Общества, государственных органов надзора и контроля (акт, акт-предписание, постановление и др. документы). Работы возобновлять после устранения выявленных нарушений с письменного разрешения представителя Общества, государственных органов надзора и контроля.
23. По результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов, в течение трех суток предоставлять в Отдел ПБ, ОТ и ООС Общества копию акта расследования, а также иные документы по запросу Общества.
24. Возместить Обществу причиненный ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, ликвидацией ЧС на объектах работ Общества.
25. Представлять Обществу (в Отдел ПБ, ОТ и ООС) информацию (уведомление) о выполнении актов, актов-предписаний, постановлений в определенные указанными документами сроки. 
26. Принимать участие в проводимых Обществом совещаниях по промышленной безопасности и охране труда. Обеспечивать неукоснительное выполнение решений в соответствии с Протоколом совещания, который направляется Обществом в адрес Подрядчика для исполнения. 
27. На любых территориях Общества не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика (Субподрядчика), не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Обществом и проектной документацией. 
28. Передача Подрядчику отдельных объектов для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Обществом и Подрядчиком на период производства работ.
29. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Общества, переданных Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Общества ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
30. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Общества и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
31. Исключить завоз собак, нахождение и прикорм животных на территории объектов в целях исключения угрозы жизни и здоровья работников Общества, Подрядчиков (Субподрядчиков) и посетителей.
17.2. Подрядчик несет полную ответственность: 
· за соблюдение требований ПБОТОС со стороны работников, состоящих в штате Подрядчика, а также работников Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора.
· за своевременное обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС как собственных работников, так и работников Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае выявления нарушений в области ПБОТОС, которые повлекли или могут повлечь за собой возникновение аварий или несчастных случаев Общество оставляет за собой право провести проверку знаний работников подрядных (субподрядных) организаций на знание локальных нормативных документов Общества.
· за то, чтобы все оборудование, используемое на территории строительной площадки, имело надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Общества по первому требованию.
17.3. Представителям Подрядчика запрещается:
· провозить на объекты Общества посторонних лиц;
· самовольно изменять условия, последовательность и объем работ, указанных в технологических картах, ППР и т.п., нарушение которых может привести к порче оборудования или к отсутствию результата выполняемой работы;
· оставлять без присмотра грузоподъемные механизмы с подвешенными на них грузами;
· нарушать согласованный с Обществом маршрут движения;
· освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Общества (вне отведенных для этого местах);
· отвлекать работников Общества во время проведения ими производственных работ;
· курить вне отведенных для этого местах;
· при производстве определенного объема работ на выделенном участке, выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица Подрядчика (Субподрядчика)), без уведомления Руководителя Общества.
18. [bookmark: _Toc93999131]ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
18. 
18.1. В ходе выполнения работ на объектах Общества Подрядчик должен использовать исправные транспортные средства.
18.2.  Все транспортные средства Подрядчика, а также Субподрядных организаций, нанятых Подрядчиком для выполнения договора, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы:
· Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
· Аптечкой первой помощи;
· Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
· Знаком аварийной остановки;
· Буксировочным тросом;
· Запасным колесом;
· Набором инструментов и приспособлений;
· Средствами противоскольжения (при необходимости, в осенне-зимний период);
· Первичными средствами пожаротушения
· Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).
18.3. Подрядчик должен:
· Обеспечить обучение и достаточную квалификацию водителей;
· Проведение регулярных ТО транспортных средств;
· Использование и применение транспортных средств по их назначению;
· Обслуживание транспортных средств, машин, оборудования, установок, подконтрольных органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих органов;
· Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Обществом;
· Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Общества (при наличии).
· Организовать контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;
· Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
· Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (перед началом работ) на трассу (маршрут).
18.4. Подрядчик принимает условие о праве Общества расторгать договор в случае нарушения требований настоящего РЕГЛАМЕНТА.
19. [bookmark: _Toc93999132]ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
19. 
19.1. Договор с Подрядной организацией в обязательном порядке должен содержать положения, разграничивающие обязанности организации-заказчика и подрядчика:
· по разработке нормативной и получению разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями, а также другим видам воздействия на окружающую среду;
· по сбору, безопасному хранению (в местах, указанных Обществом), использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями;
· по внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
19.2. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объектах проведения работ (на территории строительного участка, объекта, площадки, строительного городка) представителя, уполномоченного сопровождать проверки в области ПБОТОС получать и ознакомляться с актами проверок и Актами-предписаниями в области ПБОТОС. 
19.3. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и/или для переданных ему Обществом в аренду источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
19.4. При проведении работ на объектах Подрядчик обязан:
· выполнять работы в соответствии с проектной документацией, представленной Обществом, а также собственными технологическими регламентами, проектами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
· оформить необходимые разрешения на выбросы, сбросы, провести паспортизацию отходов, образующихся в процессе выполнения работ (предоставления услуг) согласно действующему законодательству; 
· при ведении деятельности по обезвреживанию и размещению с отходами производства и потребления оформить лицензию на право обращения с отходами;
· вести учет в области обращения с отходами согласно Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 1028 от 8 декабря 2020 года "Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами". 
· за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ; 
· самостоятельно осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Обществу или третьим лицам, производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика или Субподрядчика, нанятого Подрядчиком для выполнения работ по договору; 
· по требованию Общества, предоставить расчеты платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов, копии платежных документов, подтверждающих оплату;
· ежегодно в адрес природоохранных органов и Общества (по запросу) предоставлять сведения по охране окружающей среды по формам статистической отчетности;
· возмещать Обществу сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный природоохранными органами, допущенный по вине Подрядчика или Субподрядчика, нанятого Подрядчиком для выполнения работ по договору;
· производить в строгом соответствии с договором лесопользования; рубку деревьев и кустарников; 
· полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя;
· оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных органов, Общества проверок состояния экологической безопасности на объектах;
· в своей деятельности на объектах Подрядчик обязан руководствоваться требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами, приказами и постановлениями природоохранных органов, а также требованиями настоящего Регламента;
· обеспечить собственный персонал, а также персонал Субподрядчика, нанятого Подрядчиком для выполнения работ по договору, выполняющий работы (услуги) на объектах условиями проживания и труда согласно действующих санитарно-гигиенических и бытовых норм;
· при выполнении работ (предоставлении услуг) предусмотреть способы легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при производстве работ (предоставлении услуг), если иное не оговорено договором;
· оборудовать места производства работ местами временного накопления отходов производства и потребления согласно действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований природоохранного законодательства, а также обеспечить своевременный вывоз, утилизацию/передачу на утилизацию, обезвреживание образовавшихся отходов, если иное не оговорено договором.
· во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование Общества в течение 2х часов с момента обнаружения.
19.5. В ходе производства работ подрядным (субподрядным) организациям запрещается:
· сброс неочищенных загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф; 
· сбрасывать вне отведенных мест (на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) различные отходы;
· размещение отходов в самовольно установленных местах складирования без предварительного согласования с Обществом;
· складирование промышленных отходов, бытового мусора и других отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и дурнопахнущими веществами, а также сжигание указанных отходов на территории месторождения;
· захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов в неспециализированных полигонах;
· применение химреагентов с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками; 
· использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные гигиеническим сертификатом, (выданным уполномоченным органом), инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
Подрядчик обязан до начала работ представить Обществу копии указанных документов на каждый используемый химреагент.
19.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им (или Субподрядчиком, нанятым Подрядчиком для выполнения работ по договору) при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика или Субподрядчика, нанятого Подрядчиком для выполнения работ по договору, окружающей природной среде или ее компонентам.
19.7. Затраты Подрядчика (Субподрядчика, нанятого Подрядчиком для выполнения работ по договору) по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Обществом.
19.8. Отходы, образовавшиеся в результате производимых Подрядчиком (Субподрядчиком, нанятым Подрядчиком для выполнения работ по договору) на объектах Общества работ (услуг) являются собственностью Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за обращение с ними.
20. [bookmark: _Toc93999133]ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
20.1. Подрядчик проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73.
20.3. Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, аварии, несчастном случае в соответствии с действующими локальными нормативными требованиями Общества по прохождению соответствующей информации.
21. [bookmark: _Toc93999134]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
21.1. Подрядная организация, при осуществлении деятельности на объектах Общества, несет ответственность перед Обществом за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных условий, требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, нанятыми Подрядчиком для выполнения работ по договору.
21.2. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего РЕГЛАМЕНТА работниками своей организации, субподрядной организации, других работников, нанятых или привлеченных Подрядчиком для выполнения договора.
21.3. Нарушения нормативных требований в области ПБОТОС, требований настоящего РЕГЛАМЕНТА со стороны Подрядчика, рассматриваются Обществом как серьезные нарушения договорных обязательств.
21.4. Подрядчик обязуется принять к оплате выставленные в соответствии с заключенным договором и настоящим РЕГЛАМЕНТОМ, претензии и штрафы.
21.5. В рамках защиты прав и законных интересов Общества при исполнении договорных обязательств Общество оставляет за собой право применения штрафных санкций к Подрядной организации в размерах, установленных договором подряда.
21.6. Неоднократные, систематические нарушения подрядной (субподрядной) организацией требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, неоднократное допущение на объектах работ и мест проживания аварии, пожаров, инцидентов, несчастных случаев, порча оборудования и имущества Общества признаются существенными нарушениями при исполнении условий договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Общество имеет право отказаться от продолжения договорных отношений с подрядной организацией.






22. [bookmark: _Toc93999135]ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ
	Наименование записи
	Место хранения 
	Срок оперативного хранения
	Ответственный за хранение (должность)

	Акт-предписание (Ф-ЭП-64-09)
	Отдел
ПБ, ОТ и ООС
	До завершения Проекта
	Начальник отдела ПБ, ОТ и ООС

	Журнал учета актов о нарушении требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, требований охраны труда (Ф-ЭП-64-04)
	Отдел
ПБ, ОТ и ООС
	До завершения Проекта
	Начальник отдела ПБ, ОТ и ООС



23. [bookmark: _Toc93999136]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание

	1. 
	Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ подрядной организации 
	Включено в настоящий файл

	2. 
	Форма Акта о состоянии работника, отстраненного от работы
	Включено в настоящий файл

	3. 
	Форма постановления на приостановку работ (отстранение персонала)
	Включено в настоящий файл
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ,
ДОПУСКАЮЩИХ ПРИОСТАНОВКУ РАБОТ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Нарушения при организации проведения работ (производственных процессов) в строительном производстве:
1.1. Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению безопасного производства работ: 
· организация и проведение строительного производства осуществляется не в соответствии с   организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда;
· не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в организационно-технологической документации на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда;
· не определены опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производственных факторов, связанных или не связанных с технологией и характером выполняемых работ (нарушение требований пп. 9, 10 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.2. Не осуществлена подготовка строительных площадок, участков строительного производства до начала работ и не оформлен акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, который подписывают представители Заказчика и Подрядчиков (нарушение требований п. 35 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.3. Не установлены защитные ограждения на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов, а для зон с возможным воздействием опасных производственных факторов не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности (нарушение требований п. 13 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.4. Не разработаны инструкции по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ (нарушение требований п. 3 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.5. Перед началом строительного производства на территории действующего объекта (в том числе действующих административных, производственных и иных зданий) не оформлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства (рекомендуемый образец предусмотрен приложением N 1 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец предусмотрен приложением N 2 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н) (далее соответственно - акт-допуск, наряд-допуск) (нарушение требований п. 17 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.6. Отсутствует организационно-технологическая документация, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда (нарушение требований пп. 15, 16 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.7. Не разработан график выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для участников строительного производства на данной территории и не обеспечено выполнение общих мероприятий охраны труда и координацию действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ при выполнении строительного производства на территории действующих объектов строительного производства совместно со всеми привлекаемыми им по договорам юридическими и физическими лицами, участвующими в строительном производстве (далее - участники строительного производства) (нарушение требований п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.8. Не организован контроль за состоянием условий и охраны труда (нарушение требований п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.9. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, производятся без оформления наряда-допуска, определяющего содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ (нарушение требований п. 22 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.10. Наряд-допуск при выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций не выдан или выдан без письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации (нарушение требований п. 24 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.11. При организации и проведении в ходе строительного производства работ, связанных с перемещением строительных конструкций, грузов и материалов, погрузочно-разгрузочных работ и работ по безопасному размещению материалов и отходов строительного производства, в том числе с применением стационарного или передвижного механизма, используемого для подъема или опускания людей или грузов (далее - подъемное сооружение) не обеспечено соблюдение требований правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждаемых Минтрудом России и требованиям правил (нарушение требований п. 26 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.12. К участию в строительном производстве допущены работники, не прошедшие подготовку по охране труда и стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых руководителем предприятия.
Работники, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий (должностей), не прошли подготовку по охране труда по видам работ, предусмотренных совмещаемыми профессиями (должностями) (нарушение требований п. 28 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.13. Работники, допускаемые к участию в строительном производстве, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, не прошли специальное обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда (нарушение требований п. 29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.14. К выполнению строительных работ допущены работники без защитных касок и без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ (нарушение требований п. 30 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.15. Работники, занятые в строительном производстве, не обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой (нарушение требований п. 33 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.16. На объектах проведения строительного производства не организованы посты оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения (нарушение требований п. 34 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.17. Работники, выполняющие работы на высоте, не имеют квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации не подтвержден документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации (нарушение требований п. 13 Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённых Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.18. Не назначено приказом по предприятию лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности при производстве работ, прошедшее обучение и проверку по программе дополнительного профессионального образования (нарушение требований пп. 3, 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 и п. 36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645).
1.19. Не проводятся инструктажи по охране труда на рабочем месте с работниками (нарушение требований раздела 2.1. Постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" и раздела 8 ГОСТ 12.0.004-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения").
1.20. Не проводятся инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте с работниками (нарушение требований п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).
1.21. Эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия. Используются розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями. Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также электролампы и светильники (с лампами накаливания) обёрнуты бумагой, тканью и другими горючими материалами. Используются электрические плитки, электрические чайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией. Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также используются некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Размещены (складированы) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта используется временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. Электрическая проводка проложена по горючему основанию либо нанесены (наклеены) горючие материалы на электрическую проводку. Оставлены без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя (нарушение требований п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020  N 1479).
1.22. Не назначены лица, ответственные за обеспечение безопасных условий и охраны труда, обученные и прошедшие проверку знаний требований охраны труда по 40-часовой программе для руководителей и специалистов (нарушение требований ст. 22, 212, 217 ТК РФ).
1.23. Отсутствуют технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов с применением ПС на открытых площадках (нарушение требований п. 99 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 и п. 105 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н).
1.24. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях, при которых требуется ограничение зоны перемещения подъемных сооружений и грузов, с применением ПС должно осуществляется не в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией в соответствии с требованиями пунктов 155 - 163 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (нарушение требований п. 98 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
1.25. Объекты на которых эксплуатируются подъемные сооружения, перечисленные в пункте 2 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (за исключением ПС, перечисленных в пункте 145 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461) не регистрированы и не учтены в качестве опасных производственных объектов в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, которым предоставлено право осуществления регистрации подведомственных объектов в реестре опасных производственных объектов (нарушение требований п. 143 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
1.26. В бытовых помещениях или помещениях, отведенных под бытовые, допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (включая оборудование, наполненное таковыми жидкостями), порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы (нарушение требований п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).
1.27. Допущено применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих (нарушение требований п. 328 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).
1.28. Не обеспечено поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, а также бытовых помещений в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требования, предъявляемые представителем Генподрядчика и установленные законодательством РФ. Не проводится ежедневная уборка зоны и помещений, отведенных под бытовые, а также бытовых помещений (нарушение требований п. 100 "Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий" (утв. Минздравом СССР 31.12.1966 г. № 658-66), указанной в п. 15 "Перечня основных действующих нормативных и методических документов по гигиене труда", приложенного к Письму Роспотребнадзора от 16.05.2007 г. № 0100/4961-07-32 "О действующих нормативных и методических документах по гигиене труда").
1.29. Работы на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки, приспособлений и средств подмащивания (электротали, домкраты, грузовые лебедки, люльки, подмости, передвижные леса, лестницы, стремянки), переносных ручных машин и инструмента (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и другие), производятся с нарушениями правил по охране труда при работе на высоте, утверждаемыми Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (нарушение требований п. 98 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
1.30. До начала выполнения работ на высоте не организовано проведение технико-технологических и организационных мероприятий:
1) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (содержание ППР и технологических карт на высоте предусмотрено пунктом 36 Правил); ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;
2) организационные мероприятия, включающие в себя распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами и назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте; лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки (далее - люлька); лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте, лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ (нарушение требований п. 35 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.31. При выполнении работ с применением систем канатного доступа допущено использование одного каната одновременно для страховочной системы и для системы канатного доступа (нарушение требований п. 143 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.32. Работы с применением систем канатного доступа выполняются без разработанного ППР на высоте и без наряда-допуска (нарушение требований п. 144 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.33. Ответственным исполнителем (производителем) работ не осмотрены леса перед началом работ. Отсутствует либо не заполнен журнал приема и осмотра лесов и подмостей (нарушение требований п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.34. Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допущены к эксплуатации без приемки комиссией и без оформления акта, а подмости и леса высотой до 4 м допущены к эксплуатации без приемки ответственным руководителем работ на высоте и без отметки в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (нарушение требований пп. 97, 98 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.35. Не обеспечено:
1) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах;
2) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов;
3) использование средств коллективной и индивидуальной защиты (нарушение требований п. 6 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.36. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются без оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (нарушение требований п. 7 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). 
1.37. Шлифовальные машины пилы и рубанки не имеют защитного ограждения рабочей части (нарушение требований п. 46 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).
1.38. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не подвергнуты периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений (нарушение требований п. 52 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н). 
1.39. На лестничных маршах отделочные работы производятся без применения специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила (нарушение требований п. 293 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н).
1.40. Допущено курение в неотведенном для курения месте (нарушение требований ст. 12 ФЗ РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака").
1.41. Самовольное подключение к электросетям и электроустановкам, в том числе и временным, без разрешения ответственного лица генподрядной организации запрещено (нарушение требований п. 1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6).
1.42. Персонал не обеспечен производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность. Производственные инструкции персоналу должны выдаваться под расписку перед допуском их к работе (нарушение требований п. 147 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
1.43. Не размещены в зоне производства работ ПС списки основных перемещаемых им грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщикам такие списки не выданы на руки (нарушение требований п. 217 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
1.44. Не разработаны и не доведены под роспись до каждого работника, задействовано при эксплуатации подъемного сооружения, инструкции, определяющие действия работников в аварийных ситуациях (нарушение требований п. 252 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).
1.45. Подрядной (субподрядной) организацией не заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления (нарушение требований п. 4 Статьи 24.7. Главы V.1. Регулирование деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами Федерального закона от 24.06.1998    N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").
2. Нарушения при разборке конструкций зданий и сооружений при их капитальном ремонте, реконструкции или сносе:
2.1. Перед началом работ работники не ознакомлены с решениями, предусмотренными в организационно-технологической документации на строительное производство, и не проведен инструктаж безопасных методах работ.
Удаление неустойчивых конструкций при разборке строения производится при отсутствии руководителя (производителя) работ (нарушение требований п. 106 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.2. При разборке (разрушении) строений к ним допущены посторонние лица, не участвующие в производстве работ. Участки работ по разборке (разрушению) строений не ограждены. Проход работников в помещения во время разборки не закрыт (нарушение требований п. 107 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.3. Работники, занятые разборкой конструкций зданий и сооружений, а также уборкой отходов и мусора, не обеспечены средствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроорганизмов (плесени, грибков, их спор) (нарушение требований п. 110 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н). 
2.4. Места с возможным появлением газа или других вредных веществ перед допуском в них работников не проветрены. Работники, работающие в местах с возможным появлением газа или других вредных веществ, не обеспечены защитными средствами (противогазами) (нарушение требований п. 111 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.5. При демонтаже конструкций не оставлены проходы на рабочие места. При разборке кровли и наружных стен работники не применяют страховочную систему (нарушение требований п. 113 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.6. При разборке карнизов и свисающих частей строения работник находится на стене (нарушение требований п. 114 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.7. Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, не удалены, не закреплены, или не усилены согласно организационно-технологической документации на строительное производство. Каменные столбы и простенки подрубаются вручную, а также производится обрушение их на перекрытие (нарушение требований п. 115 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.8. Способы освобождения, а также схемы строповки демонтируемых конструкций не соответствуют способам освобождения и схемам строповки, предусмотренным в организационно-технологической документации на строительное производство (нарушение требований п. 118 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.9. Материалы, получаемые от демонтажа конструкций, а также строительный мусор опускаются не по закрытым желобам или не в закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба находится выше 1 м над землей или не входит в бункер. Мусор без желобов или других приспособлений сбрасывается с высоты более 3 м. Опасные зоны в этих местах не ограждены. Размеры опасной зоны не установлен или установлен не в соответствии с организационно-технологической документацией на производство работ (нарушение требований п. 119 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
2.10. Демонтаж конструкций зданий производится с нарушением требований "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации". Перед подъемом кровельная плита не поднята на 20 - 30 см для проверки надежности строповки (нарушение требований 6.8.4 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.11. Не обеспечена прочность и устойчивость остающихся опорных конструкций и примыкающих к ним элементов. Не предотвращено падение конструкций при освобождении их креплений (швы замоноличивания, сварка, болты) (нарушение требований п. 6.1.3 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.12. Демонтаж конструкций зданий производится без установки необходимых временных элементов, обеспечивающих необходимую устойчивость (нарушение требований п. 6.4.5 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.13. Допущено производство работ по демонтажу конструкций зданий на последующем ярусе при неполном завершении работ на предыдущем ярусе (нарушение требований п. 6.4.5 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.14. При демонтаже конструкций зданий не обеспечена устойчивость положения ферм и колонн, после освобождения их от смежных поддерживающих конструкций. Мероприятия по обеспечению устойчивости конструкций при демонтаже и технологическая оснастка не содержатся в ППР (нарушение требований п. 6.5.1 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.15. Рабочие допущены к работам без проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте с учетом особенностей демонтажа конкретной конструкции. Демонтаж производится в отсутствии ответственного за руководство работ лица, назначенного приказом по организации (нарушение требований п. 10.1 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.16. Опасные зоны не обозначены знаками и надписями установленной формы. На границе опасных зон отсутствуют временные защитные ограждения (нарушение требований п. 10.3 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.17. Допущено проведение электроотрезных работ на открытом воздухе во время дождя и снегопада (нарушение требований п. 10.5 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.18. Не закрыты инвентарными сплошными щитами или отсутствуют временные защитные ограждения по периметру проемов в перекрытии, в том числе шахт лифтов, вентиляционных шахт и блоков, остающиеся временно незакрытыми по ходу демонтажа. Открытые проемы стен дома не закрыты сплошными щитами или отсутствуют закрепленные временные ограждения по всему периметру, снимаемыми по ходу демонтажа плит перекрытия (нарушение требований п. 10.7 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.19. На плитах перекрытия стоят не оба опорных башмака при временном закреплении панелей. Допущена установка подкладок под опорные башмаки. Панели при временном закреплении не закреплены связями, подкосами (струбцины с винтовыми зажимами) (нарушение требований п. 10.7 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.20. При выполнении работ на высоте более 1,8 м (установка временных связей, креплений и ограждений, демонтаж наружных панелей, плит балконов, панелей перекрытий и т.п.) рабочие не прикреплены с помощью карабина на страховочном поясе к специально натянутому тросу или за противовысотное устройство. Разборка элементов крыши на высоте более 1,8 м выполняется при отсутствии переходных подмостей, опирающихся на железобетонное перекрытие. Допущено нахождение рабочих на разбираемых или прилегающих к ним элементам при разборке карнизов и свесов (нарушение требований п. 10.8 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.21. Допущено выполнение работ по демонтажу конструкций зданий и сооружений на разных этажах одновременно по одной вертикали (секции). Вход в нижележащие помещения во время работ не закрыт (нарушение требований п. 10.9 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.22. При работе крана его машинист и демонтажники (стропальщики) не обеспечены радиопереговорными устройствами. При подъеме и опускании демонтированных элементов не обеспечено вертикальное положение грузовых канатов. Допущено вытягивание краном защемленных стропов и канатов, подъем не полностью высвобожденных от связей железобетонных элементов, оттягивание их во время подъема, перемещения и опускания. Допущено нагружение перекрытия здания, панелями, плитами и другими демонтируемыми элементами (нарушение требований п. 10.10 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.23. Строповка железобетонных элементов производится несертифицированными грузозахватными приспособлениями или неинвентарными стропами. Допущена строповка железобетонных элементов за сохранившееся монтажные петли. На крюках отсутствуют предохранительные замыкающие устройства (нарушение требований п. 10.11 "СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации").
2.24. Разборка зданий или их конструктивных элементов производится без постоянного руководства ИТР, назначенного приказом по организации (нарушение требований п. 10.3 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.25. По окончании работы в рабочую смену не установлено ограждение на подходах к рабочему месту, не убраны с рабочего места инструмент, такелажные приспособления (нарушение требований п. 10.10 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.26. Дверные проемы в стенах, ограждающих участки с разбираемыми перекрытиями, надежно не закрыты и не обозначены предупредительными знаками и надписями согласно ГОСТ Р 12.4.026 (нарушение требований п. 10.12 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.27. Рабочие при работе на высоте обуты в скользящую обувь. Допущена разборка конструкций здания на открытой местности в дождь, в туман, при снегопаде, при скорости ветра 15 м/с и более (нарушение требований п. 10.13 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.28. При выполнении строительно-монтажных работ при разборке конструкций здания рабочим необходимо не выдан наряд-допуск на работы повышенной опасности (нарушение требований п. 10.14 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.29. Допущено нахождение людей на нижележащих этажах в здании, где производятся работы по демонтажу конструкций (нарушение требований п. 10.15 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.30. С перекрытий не удалены снег, наледь и мусор (нарушение требований п. 10.17 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.31. Допущена строповка груза, находящегося в неустойчивом положении (нарушение требований п. 10.18 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.32. Производство электросварочных работ и других огневых работ при разборке производится с нарушениями требований правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (нарушение требований п. 10.19 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.33. В процессе разборки зданий и сооружений не приняты меры по предотвращению засорения территории строительной площадки отходами, попадания в поверхностные и грунтовые воды и в почву вредных и опасных веществ, загрязнения атмосферы (нарушение требований п. 11.2 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
2.34. Продукты сноса, демонтажа зданий и сооружений, строительный мусор не вывозятся своевременно; допущено захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается (нарушение требований п. 11.4 "СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений").
3. Нарушения требований, предъявляемых к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам работ) и к организации рабочих мест:
3.1. Участки проведения строительного производства в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности строительных работ для третьих лиц не ограждены во избежание доступа посторонних лиц (нарушение требований п. 35 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.2. Места прохода людей в пределах опасных зон не имеют защитных ограждений. Входы в строящиеся здания (сооружения) не защищены сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания (нарушение требований п. 37 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.3. Краны не оснащены дополнительными средствами ограничения зоны их работы, скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны не ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м, перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, производится без применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза, по периметру здания не установлен защитный экран, зона работы крана не ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана в случаях, если в процессе проведения строительного производства в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей (нарушение требований п. 40 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.4. При производстве земляных работ на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта не ограждены.
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны не установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
Колодцы, шурфы и другие выемки не закрыты крышками, щитами или не ограждены. В темное время суток указанные ограждения не освещены электрическими сигнальными лампочками (нарушение требований п. 44 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.5. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам не отвечают следующим требованиям:
1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,8 м;
2) высота проходов в свету должна быть не менее 2 м (нарушение требований п. 55 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.6. Опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, не обозначены и не ограждены в соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте, утверждаемыми Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (нарушение требований п. 57 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.7. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, не установлены трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы не закреплены (нарушение требований п. 59 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.8. Не выделен сигнальщик в случаях, когда машинист, управляющий мобильной строительной машиной, не имеет достаточного обзора. 
Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время работы мобильной строительной машины, не обозначены знаками безопасности и (или) предупредительными надписями (нарушение требований п. 60 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.9. Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом не заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ (нарушение требований п. 81 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
3.10. Не соблюдены требования по выполнению разводки временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2,5 м - над рабочими местами (нарушение требований п. 82 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
4. Нарушения при проведении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования в строительном производстве:
4.1. Включение (запуск) и эксплуатация транспортных средств, строительных машин, технологического оборудования и других средств механизации производится работником, за которым они не закреплены, не имеющим право управления этим средством. 
Оставлены без надзора транспортные средства, строительные машины, технологическое оборудование и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем (нарушение требований п. 92 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
4.2. Не проведен анализ воздушной среды перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление опасного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах (нарушение требований п. 93 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
4.3. Работы на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки, приспособлений и средств подмащивания (электротали, домкраты, грузовые лебедки, люльки, подмости, передвижные леса, лестницы, стремянки), переносных ручных машин и инструмента (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и другие), производятся с нарушением требований правилами по охране труда при работе на высоте, утверждаемыми Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610. Работники, эксплуатирующие средства механизации, оснастку, приспособления, средства подмащивания, переносные ручные машины и инструмент, до начала работ не обучены безопасным методам и приемам работ с их применением (нарушение требований п. 98 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
4.4. Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, не ограждены отбойными брусами (нарушение требований п. 101 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5. Нарушения при выполнении земляных работ:
5.1. Не обеспечен отвод поверхностных и подземных вод с целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ (нарушение требований п.122 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.2. Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и тому подобное) осуществляется без выдачи наряда-допуска, в отсутствие непосредственно на месте работ - руководителя (производителя) работ, а также при необходимости работников, эксплуатирующих ЛЭП под (нарушение требований п.123 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.3. Производство работ, связанных с нахождением работников в котлованах, траншеях и выемках с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допущено при глубине выемки и крутизне откосов без наличия организационно-технологической документации и без учета крутизны откосов в зависимости от вида грунта, предусмотренной приложением N 4 к Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (нарушение требований п. 129 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.4. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м работником, ответственным за обеспечение безопасного производства работ, не проверены состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, не удалены (нарушение требований п. 132 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.5. В выемках, в местах, в которых требуется пребывание работников, не устроены крепления или не разработаны откосы. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей не устроены защитные навесы-козырьки для защиты работников в выемке (нарушение требований п. 135 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.6. Грунт в выемках разрабатывается "подкопом". Извлеченный из выемки грунт необходимо размещён на расстоянии менее 0,5 м от бровки этой выемки (нарушение требований п. 137 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.7. При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя производится с образованием "козырька" из грунта (нарушение требований п. 138 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.8. При работе экскаватора допущено производство других работ со стороны забоя и нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия экскаватора (нарушение требований п. 139 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.9. Допущена разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении их на подъем или под уклон, угол наклона которого превышает указанный в паспорте бульдозера, скрепера (нарушение требований п. 145 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
5.10. При электропрогреве грунта напряжение источника питания превышает 380В, прогреваемый участок грунта не огражден, на ограждении не установлены знаки безопасности, а в ночное время не освещены. Расстояние между ограждением и контуром прогреваемого участка менее 3 м. На прогреваемом участке допущено пребывание работников и других лиц (нарушение требований п. 148 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
6. Нарушения при устройстве искусственных оснований и буровых работах:
6.1. Пробуренные скважины при прекращении работ не закрыты щитами или не ограждены. На щитах и ограждениях не установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение (нарушение требований п. 157 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
6.2. Перед подъемом конструкций сваебойных или буровых машин их элементы не закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы не удалены. При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, не прекращены другие работы в радиусе, превышающем длину конструкции на 5 м (нарушение требований п. 164 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
6.3. В период работы сваебойных или буровых машин к машинам на расстояние менее высоты стрелы + 5 м допущены работники, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ (нарушение требований п. 165 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
6.4. Допущен одновременный подъем сваебойного молота и сваи. Допущено подтягивание копром сваи на расстояние более 10 м. Сваи и сваебойное оборудование оставлено на весу (нарушение требований пп.169, 170, 171 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
6.5. При срезке (обрубке) голов забитых в грунт свай не предусмотрены следующие меры безопасности, исключающие внезапное падение убираемой части:
1) срезку (обрубку) голов свай следует начинать после завершения работ по погружению свай и составления акта приемки-сдачи работ с обязательным приложением исполнительной схемы;
2) при срезке (обрубке) голов свай, выступающих над настилом на высоту более 1 м, необходимо применять инвентарные металлические подмости, а при проведении указанных работ на высоте более 1,8 м должно быть установлено ограждение высотой не менее 1,1 м;
3) при большой высоте срубаемой части сваи, когда возникает угроза деформации арматурных стержней и падения сваи, перед началом работ верхняя часть сваи должна быть застропована выше центра тяжести срубаемой части, а стропы и грузовые тросы крана должны быть натянуты;
4) одновременно срезка (обрубка) голов двух соседних свай запрещается (нарушение требований п. 175 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

7. Нарушения при производстве бетонных работ:
7.1. Допущено размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных не предусмотренных организационно-технологической документацией, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки (нарушение требований п. 191 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.2. Не установлены "козырьки" шириной не менее ширины лесов для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки (нарушение требований п. 194 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.3. Не установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м на участках натяжения арматуры в местах прохода людей. Устройство для натяжения арматуры не оборудовано сигнализацией, приводимой в действие при включении привода натяжного устройства (нарушение требований п. 196 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.4. Отсутствует защитное ограждение, световая сигнализация и знаки безопасности в зоне электропрогрева бетона (нарушение требований п. 201 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.5. Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей уклон более 20°, не обеспечены соответствующими системами обеспечения безопасности работ на высоте (нарушение требований п. 198 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.6. Не выполняются следующие требования безопасности при заготовке арматуры:
· устройство защитных ограждений рабочих мест, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;
· применение приспособлений, предупреждающих разлет отрезков длиной менее 0,3 м при резке станками стержней арматуры;
· устройство защитных ограждений рабочих мест при обработке стержней арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;
· складирование заготовленной арматуры в специально отведенные для этого места;
· закрывание щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м (нарушение требований п. 202 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.7. При подаче бетона с помощью бетононасоса допущено присутствие работников на расстоянии ближе 10 м от бетононавода (нарушение требований п.207 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
7.8. При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети выполняются персоналом, не имеющим группу допуска по электробезопасности или имеющим группу по электробезопасности ниже III (нарушение требований п. 215 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8. Нарушения при производстве монтажных работ:
8.1. При возведении зданий и сооружений выполняются работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования (нарушение требований п. 223 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.2. При монтаже каркасных зданий последующий ярус каркаса устанавливается при отсутствии ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе (нарушение требований п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.3. На смонтированных лестничных маршах не установлены незамедлительно ограждения (нарушение требований п. 230 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.4. В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники находиться на ненадежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания, на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения (нарушение требований п. 231 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.5. Для перехода работников с одной конструкции на другую не установлены лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения (нарушение требований п. 233 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.6. Допущен переход монтажников по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и другим), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода (не менее 0,4 м) при установленных ограждениях, без применения без применения страховочной системы (нарушение требований п. 234 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
Производство работ по монтажу ограждающих панелей выполняется без применения соответствующих систем обеспечения безопасности работ на высоте, указанных в организационно-технологической документации (нарушение требований п. 235 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.7. Допущено нахождение работников под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение (нарушение требований п. 236 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.8. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м не оборудованы вертикальным стальным страховочным канатом диаметром не менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина страховочной привязи или не ограждены металлическими дугами с вертикальными связями (нарушение требований п. 237 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.9. Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций не прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются организационно-технологической документацией. Расчалки расположены в пределах габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки касаются острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допущено до проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок (нарушение требований п. 238 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.10. Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения не удерживаются от раскачивания и вращения гибкими оттяжками (нарушение требований п. 239 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.11. Строповка конструкций и оборудования производится без применения средств, обеспечивающих возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м (нарушение требований п. 240 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.12. Допущен подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж (нарушение требований п. 242 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.13. Подъем конструкции производится в один прием без предварительного подъема на высоту 20 - 30 см, а также без проверки надежности строповки (нарушение требований п. 244 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.14. Во время перерывов в работе поднятые элементы конструкций и оборудования оставлены на весу (нарушение требований п. 245 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н). 
8.15. Монтажные работы на высоте в открытых местах выполняются при скорости ветра 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ (нарушение требований п. 248 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
8.16. Перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами осуществляется с нарушениями требований организационно-технологической документации, в отсутствие непосредственных руководителей, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (нарушение требований п. 252 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9. Нарушения при производстве каменных и отделочных работ:
9.1. Конструкция средств подмащивания и допустимые нагрузки на них не соответствуют требованиям, предусмотренным в организационно-технологической документации. Кладка производится со стены здания (нарушение требований п. 256 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.2. При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,8 м не применяются ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения – соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте (нарушение требований              п. 258 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.3. Обработка естественных камни в пределах территории строительной площадки допущена без устройства специально выделенных местах, где не допускается нахождение работников, не участвующих в данной работе. Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга, не разделены защитными экранами (нарушение требований п. 261 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.4. При кладке или облицовке наружных стен многоэтажных зданий работы производятся во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость в пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/с (нарушение требований п. 266 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.5. Отделочные работы на высоте ведутся без применения средств подмащивания или с неинвентарных средств подмащивания (нарушение требований п. 271 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.6. Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, не ограждены. Допущено проведение облицовочных работ или работ по остеклению на нескольких ярусах по одной вертикали (нарушение требований п. 273 Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, не ограждены. Допущено проведение облицовочных работ или работ по остеклению на нескольких ярусах по одной вертикали (нарушение требований п. 273 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н). 
9.7. В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование не обесточены, допущена работа с использованием огня в этих помещениях (нарушение требований п. 274 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
9.8. При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, при сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли и газов, а также при механизированной шпатлевке и окраске, при нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность, не используются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респираторы, кислотостойкие фартуки с нагрудником и другие) согласно инструкции изготовителя применяемого состава (нарушение требований пп. 276-281 (включительно) Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10. Нарушения при выполнении кровельных работ:
10.1. Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся без применения удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с нарядом-допуском (нарушение требований п. 314 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.2. Производство кровельных работ газопламенным способом осуществляется без наряда-допуска, предусматривающего меры безопасности (нарушение требований п. 315 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.3. Нарушены следующие требования безопасности при выполнении кровельных работ газопламенным способом:
1) баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;
2) тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющей уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки;
3) во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.
В непосредственной близости от места производства работ допущено производство работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы (нарушение требований п. 316 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.4. Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, не обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения (нарушение требований п. 318 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.5. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, рабочие места не ограждены в соответствии с требованиями охраны труда. На малоуклонных крышах, не имеющих постоянного ограждения, не предусмотрены стационарные точки крепления применяемых средств обеспечения безопасности работ на высоте (нарушение требований п. 319 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.6. Не установлены трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20% (12°), а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих. Трапы на время работы не закреплены (нарушение требований п. 320 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.7. При выполнении работ на крыше с уклоном более 20% (12°) не применяются соответствующие системы обеспечения безопасности работ на высоте либо работы производятся без применения строительных лесов (нарушение требований п. 321 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.8. Допущено выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 6 м/с и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более (нарушение требований п. 324 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
10.9. Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для вентиляционных труб, а также отделке свесов осуществляется без применения строительных лесов, фасадных или автомобильных подъемников, либо для выполнения указанных работ используются приставные лестницы (нарушение требований п. 325 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

11. Нарушения при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений и при испытании смонтированного оборудования и трубопроводов:
11.1. Установка и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, техническим и другим) производится без письменного разрешения (нарушение требований п. 330 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.2. Допущен подъем и спуск работников по конструкциям эстакад либо допущено нахождение людей под устанавливаемым оборудованием (нарушение требований пп. 331, 332 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.3. Работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов, не обеспечены соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками (нарушение требований п. 337 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.4. Работы по монтажу оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производятся без снятия напряжения или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами, либо без выдачи наряда-допуска (нарушение требований п. 338 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.5. При монтаже оборудования не исключена возможность самопроизвольного или случайного его включения (нарушение требований п. 342 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.6. Испытания смонтированного оборудования и трубопроводов проводятся в отсутствие специалистов монтажной организации (нарушение требований п. 347 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.7. Перед испытанием оборудования руководителем работ не выполнены следующие мероприятия:
1) ознакомление работников, участвующих в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению;
2) предупреждение работников смежных участков о времени проведения испытаний;
3) проведение визуальной, а, при необходимости, с помощью приборов проверки крепления оборудования, состояния изоляции и заземления его электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек;
4) ограждение и обозначение соответствующими знаками зоны испытаний;
5) при необходимости установление аварийной сигнализации;
6) обеспечение возможности аварийного выключения испытуемого оборудования;
7) проверка отсутствия внутри и снаружи испытуемого оборудования посторонних предметов;
8) обозначение предупредительными знаками временных заглушек, люков и фланцевых соединений;
9) определение границ опасной зоны, связанной с проведением испытаний, установление постов с целью предупреждения об опасной зоне из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга;
10) определение места и условия безопасного пребывания работников, занятых испытанием;
11) приведение в готовность средств пожаротушения, обеспечение подготовки работников, способных к работе по ликвидации пожара;
12) обеспечение освещенности рабочих мест не менее 50 лк;
13) определение работников, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний (нарушение требований п. 347 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
11.8. Испытание оборудования начато без предупреждения окружающих лиц и без получения разрешения руководителя испытаний.
В процессе проведения испытаний оборудования допущены следующие нарушения:
· сняты защитные ограждения;
· открыты люки, ограждения, прикосновение к его движущимся частям;
· производится проверка и исправление электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики (нарушение требований п. 355 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

12. Нарушения при выполнении электромонтажных и наладочных работ:
12.1. Не сняты предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные работы. На месте, откуда должны быть сняты предохранители, не вывешен запрещающий плакат "Не включать. Работают люди" (нарушение требований п. 374 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.2. Не установлены предупреждающие плакаты (знаки) при подачи оперативного электрического тока для наладки смонтированных электрических цепей и электроустановок (нарушение требований п. 375 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.3. Не отсоединены от оборудования и не заземлены все питающие и отходящие к другим подстанциям линии до начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах (нарушение требований п. 376 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.4. Предохранители цепей монтируемого аппарата не сняты на время монтажа (нарушение требований п.414 Правил по охране труда в строительстве, утверждённых Приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. № 336н, зарегистрированных в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38511).
12.5. Подключение смонтированных электрических цепей и электрооборудования к действующим электросетям осуществляется не службой эксплуатации этих сетей (нарушение требований п. 377 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.6. Не выполняются следующие требования до начала пусконаладочных работ:
1) привести в нерабочее положение пружинные и грузовые приводы коммутационных аппаратов;
2) отключить оперативные цепи, цепи сигнализации, силовые цепи привода и цепи подогрева;
3) закрыть и запереть на замок задвижки на трубопроводах подачи воздуха в баки выключателя и на пневматических приводах, выпустить имеющийся в них воздух;
4) вывесить плакаты на ключах и кнопках дистанционного управления "Не включать. Работают люди" (нарушение требований п. 382 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.7. Измерения мегаомметром сопротивления изоляции проводов и кабелей не производятся в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (нарушение требований п. 391 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.8. Не выполняются следующие требования при монтаже воздушной линии электропередачи:
1) заземлять участки смонтированной линии электропередачи с расстояниями между заземлителями не более 3 км;
2) располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м, а в местах проезда транспорта - на высоте не менее 6 м (нарушение требований п. 392 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.9. Не выполняются следующие требования при электромонтажных и наладочных работах в действующих электроустановках: 
· должны осуществляться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей;
· зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проходу в эту часть работникам (нарушение требований п. 397 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
12.10. Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и ограждение от действующей части с указанием мест прохода работников и проезда механизмов не оформлены актом-допуском, а выполнение работ работниками монтажной организации не оформлены нарядом-допуском (нарушение требований п. 399 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13. Нарушения при выполнении работ по транспортированию (перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства:
13.1. Погрузка, разгрузка и перемещение баллонов и бутылей с кислотами, щелочами и другими едкими веществами осуществляется с нарушением требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (нарушение требований п. 429 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13.2. Допущена переноска и перевозка баллонов с кислородом совместно с жирами и маслами, а также горючими и легковоспламеняющимися жидкостями (нарушение требований п. 430 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13.3. Подача автомобильного транспорта задним ходом в зоне, где выполняются погрузочно-разгрузочные работы, производится водителем без получения команды одного из работников, занятых на этих работах (нарушение требований п. 435 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13.4. Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами производится в соответствии с правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (нарушение требований п. 436 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13.5. Транспортировка легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами производится с нарушениями правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждаемых Минтрудом России в соответствии с подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (нарушение требований п. 436 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).
13.6. При работе автопогрузчика и электропогрузчика производятся следующие действия:
· захватывается груз вилами с разгона путем врезания;
· поднимается рама с грузом на вилах при наклоне на себя;
· поднимается, опускается и изменяется угол наклона груза при передвижении;
· захватывается лежащий на поддонах груз при наклоне вил на себя;
· производится попытка подъема примерзшего груза, груза неизвестной массы, груза, не предназначенного для перемещения автопогрузчиком и электропогрузчика (листовой металл, вентиляционные короба и другой груз);
· скорость движения автопогрузчика в затрудненных местах и при движении задним ходом составляет более 3 км/ч;
· не подан предупредительный сигнал при появлении (нахождении) людей на пути движения погрузчика в радиусе 5 м (нарушение требований п. 439 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

14. Нарушения при производстве электро- и газосварочных работ:
14.1. Применяется соединение кабелей "скруткой" (нарушение требований п. 46 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
14.2. Допущено применение самодельных электродержателей нарушение требований п. 47 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
14.3. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников проводятся на расстоянии (по горизонтали) менее:
1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м;
2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м (нарушение требований п. 81 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
14.4. При выполнении газосварочных работ допущено:
1) производство газосварочных работ на сосудах и трубопроводах, находящихся под давлением;
2) эксплуатация баллон с газами, у которых истек срок освидетельствования, поврежден корпус, неисправны вентили и переходники;
3) на редукторы баллонов с газами установлены неопломбированные манометры, а также аналоговые (стрелочные) манометры, у которых:
1) отсутствует штамп госповерителя или клеймо с отметкой о поверке;
2) на циферблате отсутствует красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению (наносить красную черту на стекло манометра не допускается; разрешается взамен красной черты на циферблате манометра прикреплять к корпусу манометра пластину из материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра);
3) при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
4) истек срок поверки;
5) стекло манометра или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний;
4) присоединение к шлангам вилок и тройников для питания нескольких горелок (резаков);
5) применение шлангов, не предназначенных для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектных шлангов, а также обмотка их изоляционной лентой или любым другим материалом;
6) произведено соединение шлангов с помощью отрезков гладких трубок (нарушение требований п. 55 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
14.5. Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами (нарушение требований п. 124 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н, зарегистрированном в Минюсте РФ 20.02.2015 года, рег. N 36155). 
14.6. Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или другим материалом (нарушение требований п.63 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014                       № 1101н, зарегистрированном в Минюсте РФ 20.02.2015 года, рег. N 36155).
14.7. Не соблюдаются следующие требования при хранении газа:
1) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;
2) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;
3) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;
4) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;
5) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;
6) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;
7) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;
8) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
9) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;
10) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;
11) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией (нарушение требований п. 299 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.20201479).
14.8. На стационарных рабочих местах газосварщиков отсутствует стойка с крючком или вилкой для подвески потушенных горелок или резаков во время перерывов в работе.
На временных рабочих местах во время перерывов в работе потушенные горелки или резаки не подвешены (нарушение требований п. 17 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).
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®opMa «AKTa 0 COCTOSIHIH Pa0OTHHKA, OTCTPAHEHHOT0 OT PaGOTh»

AKT
0 COCTOSTHHH paﬁOTHﬂl\“a, OTCTPAHEHHOI'0 OT p360Tl:I

1.JlaTa cocTaBIeHHs aKTa (IHCI0, MECAII, TOX):

2.BpeMsl cOCTaBIeHIS aKTa (Yachl, MUHYTHI):

3.MecTo COCTaBIEHHs aKTa:

4.@ammus, 1mg, OT4ecTBO / JODKHOCTB (TIpodecciist) / MecTo paboThl (OpraHm3arms) paboTHIKA,
OTCTPAHEHHOTo OT PaGOTHI

5.@ammmst, mst, OT9eCTBO / JOJDKHOCTB JIUI[, COCTABIBIINX aKT

6.Hamame KPUTEPHUEB, JAOIIUX OCHOBaHHE I10J1araTh, 9TO pa60'mm< HaXOJ/IUTCA B COCTOSSHUH
QAJIKOT' OJIBHOTO OTIbSAHECHUSA:

o3amax alKorojf H30 pTa

oHeycToif9iBOCTH O3B!

oHapymrerne pean

oBBIpakeHHOe JPOKaHHe MATbLEB PYK

oPe3Koe H3MeHeHHe OKpacKH KOXKHBIX IIOKPOBOB JIHIIA

oIloBeeHNne, He COOTBETCTBYIOIIEe 0OCTAHOBKE

oHamde aqKkoToId B BEIABIXa€MOM BO3JyXe, OIpelieieMoe TeXHHYECKIMH CPeICTBAMI MH/IHKAIIHIL,
3aperHCTPHPOBAHHBIMU H Pa3peIleHHBIMH IS HCIOIb30BaHMS B MEMIMHCKUX LEIIX H
PeKOMEHIOBAaHHBIMH JUISl IIPOBEIEHHS MEINIINHCKOTO OCBHIETE/IbCTBOBAHIIS Ha COCTOSHHUE OIIBSHEHIL.

7.Kpa’rl<oe OITIICaHNe OOCTOSTENBCTB OTCTpPaHEHUS OT pa60'rb1:

8. PabOTHHUK, OTCTPAHEHHbII OT pabOTBI, ¢ aKTOM 03HAKOMJIEH:

(moamucs / zata)
9. PaGOTHIK, OTCTpaHEHHEIT OT pabOTHI, He TOHNMAeT 3Ha4eHIe CBOUX IeliCTBHIT H 0OpaIIeHHBIX K HeMy

BOIIPOCOB, B CIUIy YE€TO O3HAKOMHIb €r0 C AaKTOM HEIIOCPEJACTBEHHO IIOC/IE€ COCTaBJICHHS HE
TIPpEICTaBIUIOCH BOSMOKHBIM

10. TToamicy JIUIl, COCTaBHUBIIIIX aKT:

(noamucs / zata)
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®opma IlocTaHOB/IeHHsI HA IPHOCTAHOBKY PaboT (OTCTPaHeHHe IIePCOHAA).

TIIOCTAHOBJIEHHE

Ne 0T « » 20_r.
Ha IIPHOCTAHOBKY paboT (OTCTpaHeHHe epcoHala)

Komy

B COOTBETCTBHH c HapyIIeHneM co0moIeHns Tpe6GoBaHMIt
pu BBITIOTHEHHH pabot Ha o0ObeKTe

TIpnocTaHOBHTD (OTCTPAHHTH OT PaGOThI): C __JacOB __ MHHYT 20__ 1.

IIpnynna:

* YKa3bIBAIOTCS BBISBJICHHBIC HApPYIISHHS HapymeHnne: yKa3bIBalOTCSl CCHUIKH Ha

HOpPMaATHBHbIEe TOKYMEHTbI

Bo3zo6HOBIEHHE pa60'r paspenraeTcs I1ociae yCTpaHeHUS IIPHYINH OCTaHOBKH U C MOJIy41eHHeM

MHCbMEHHOI'0 pa3pelleHUs JIHIa, OCTAHOBHBIIET 0 paﬁOTl:I.

IIpemoctaBute B Otmen II, OT um OOC AO "Dxsurullmoc" 0OBSCHUTEIBHYIO
Ha HMS JHPEKTopa 10 (aKTy BeexX BBISBICHHBIX

HapyIIeHHIT CPOKOM 10 .

TlocTaHOBIEHHE BBIIAN:

C mOCTaHOBJIEHHEM O3HAKOMIIEH H OJIHH SK3EMIUISAP MOTYIHIT TSI HCTIOTHECHUA

AomxsocTs, YO, momacs
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